■目次
・提供物
・version
・FW Update手順

■提供物
・Readme.txt

・im-100_evb_signed.bin … アプリケーション
  md5sum: 9f11f4b6030acad77e61a013e04c7ead
・rw61x_sb_wifi_a2_signed.bin … Wi-Fi Firmware
  md5sum: ad1a3bf3b462b6a1a786bee114913497
・rw61x_sb_ble_a2_signed.bin … BLE Firmware
  md5sum: c5ae87063fb8e98bb62dc88dc53b4870

■version
Firmware version : 1.1.1
WLAN Target version : rw610w-V2, IMU, FP99, 18.99.6.p12, PVE_FIX 1
BLE Target version : 18.25.2.p55.4

■ FW Update手順（製品WEB 1.0.1以前からの更新）
1. 本製品にIPアドレスを設定します
ATNSET=192.168.0.2,255.255.255.0,192.168.0.1
2. PCのWEBブラウザで設定したIPアドレスに接続します。Basic認証を求められるので、「admin」、「admin」でログインします。
3. Update Firmware imageセクションのChoose Fileをクリックし、それぞれのFWを選択します。
4. Uploadボタンをクリックします。更新完了後、自動的に再起動するので、起動後のバージョンを確認してください。
IM-100-EVB UART-SXAT
Firmware version : 1.1.0
WLAN Target version : rw610w-V2, IMU, FP99, 18.99.6.p12, PVE_FIX 1
BLE Target version : 18.25.2.p55.4

■ FW Update手順（製品WEB 1.0.1以降からの更新）
1. 本製品に15文字までの任意のWEBパスワードとIPアドレスを設定します
ATNPASSWD=YOURPASSWORD
ATNSET=192.168.0.2,255.255.255.0,192.168.0.1
2. PCのWEBブラウザで設定したIPアドレスに接続します。Basic認証を求められるので、ユーザ名「admin」と設定したパスワードでログインします。
3. Update Firmware imageセクションのChoose Fileをクリックし、それぞれのFWを選択します。
4. Uploadボタンをクリックします。更新完了後、自動的に再起動するので、起動後のバージョンを確認してください。
IM-100-EVB UART-SXAT
Firmware version : 1.1.0
WLAN Target version : rw610w-V2, IMU, FP99, 18.99.6.p12, PVE_FIX 1
BLE Target version : 18.25.2.p55.4
